|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Die im Folgenden blau dargestellten Textbausteine sind Optionen, die entsprechend der Kundenwünsche angepasst werden können und nicht im Basispreis enthalten sind. In diesem Fall sind die entsprechenden Textbausteine sowie die Hinweise „Als Alternative“ zu entfernen.** | | | |
|  | **WC Trennwandanlage CT28 KIGA**  der Firma Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG Auer Straße 36 09366 Stollberg / Erzgebirge Tel.: 037296 /9280-0 Fax: 037296 / 9280- 20  info@chemnitzer-trennwaende.de | | | |
|  | **Anlagenhöhe:** 1400mm einschließlich 100mm Bodenfreiheit, abweichende Anlagenhöhen bis 1500mm ohne Mehrpreis möglich. **Als Alternative (Abschnitt „Stützfüße“ entfällt):** 1400mm ohne Bodenfreiheit, abweichende Anlagenhöhen bis 1500mm ohne Mehrpreis möglich.  **Wandkonstruktion**: 28mm starke P2 E1 Vollspanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche. **Als Alternative (Nassraum):** 28mm starke Verbundplatte mit 24mm TK-Kern und beidseitiger 2mm HPL-Beschichtung. **Als Alternative (hochfrequente Trockenräume):** 28mm starke Verbundplatte bestehend aus 25mm V20/E1 Vollspanplatte und beidseitiger 1,5mm HPL-Beschichtung.  Wand- und Plattenanschluss mittels Aluminium U-Profil zum Bautoleranzausgleich. Alle Ecken und Kanten sind mit 2mm starken ABS-Kanten umleimt und einem Radius von 2mm gerundet.  **Als Alternative (nicht möglich bei Nassraum-Wandkonstruktion):** Trennwandsysteme ohne gültige FSC® oder PEFC™ Zertifizierung sind nicht zugelassen. **Als Alternative:** Trennwandsysteme ohne gültige TÜV-Zertifizierung sind nicht zugelassen.  **Türen**: Material wie Wände. Alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt und einem Radius von 2mm gerundet. Der Fingerklemmschutz wird wahlweise mittels Gummiprofil oder Bürste gewährleistet. Trennwandsysteme, die nicht den Richtlinien der DGUV entsprechen, sind nicht zugelassen.  Türbreite 500mm inklusive Fingerklemmschutz (Standard), weitere auf Anfrage möglich.  **Schamwände und Sichtschutz:** Material wie Wände. Alle Kanten sind mit einer 2mm Kunststoffsicherheitskante umleimt und einem Radius von 2mm gerundet. Wandhängende Ausführung 400x900mm, Befestigung mittels 2 Stück Aluminiumdoppelwinkeln. **Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen 450x1200mm inkl. Bodenfreiheit. **Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen 500x1400mm inkl. Bodenfreiheit. **Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen 550x2000mm inkl. Bodenfreiheit. *Abweichende Materialien, Maße sowie Formen auf Anfrage*.  **Stützfüße:** Korrosionsfrei, bestehend aus 16mm Rundrohr mit trittfester Abdeckrosette und Edelstahl-Grundfuß. Verstellbereich der Stützfüße –10mm/+20mm. Abdeckrosette lässt sich zum Reinigen abheben.  Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxierten mit Nylon Abdeckrosette in Beschlagfarbe. **Als Alternative:** Aluminium Rundrohr sowie Aluminium Abdeckrosette E6/EV1 eloxiert. **Als Alternative:** Edelstahl Rundrohr sowie Edelstahl Abdeckrosette.  **Bänder**: Selbstschließende Türen, in Verbindung mit 2 Stück 2-Rollen-Nylonbändern, davon 1 Stück als Federband, in Beschlagfarben und band- sowie schlossseitig wahlweise Bürsten- oder Lippendichtung. **Als Alternative:** Selbstschließende Türen, in Verbindung mit einem 20mm Aluminium Fingerklemmschutzrohr mit 3 Zapfenbändern und schlossseitig wahlweise Bürsten- oder Lippendichtung.  **Türbeschlag**: 210mm Nylon Sicherheits-Ringgriff mit 30mm Griffdurchmesser in Beschlagfarben und geräuschdämpfendem Anschlagpuffer. **Als Alternative:** Zusätzliche 2-teilige Drehhebelverriegelung inkl. Hebelstopper aus massivem Aluminium mit Schauscheibe rot / weiß und Edelstahl Innensechskant-Notöffnung.  **Zubehör**: Je WC-Kabine 1 Türpuffer weiß (selbstklebend).  **Profile:** E6/EV1 eloxiert (Standard), Pulverbeschichtung in den Beschlagfarben nach Herstellerkarte gegen Mehrpreis, weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.  **Beschlagfarben**: Nylon-Anbauteile nach Herstellerkarte ECO ohne Mehrpreis.  **Plattendekore**: Gemäß Hersteller-Standardkarte ohne Mehrpreis, weitere Dekore gegen Mehrpreis auf Anfrage. | | | |
|  | Lieferung und Montage von WC-Trennwandanlagen in nachstehenden Größen wie folgt ausgeführt: |  |  |  |
|  | **Trennwandanlage in „Einbauort“, Türen übermessen:** Ausgeführt nach vorstehender Beschreibung. | 0,000 lfdm | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Türen:** Als Zulage zu vorstehender Position. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Mehrpreis für Trennwandausschnitt:** Als Zulage z.B. im Bereich von Vormauerungen in den erforderlichen Größen und Formen. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Mehrpreis für Trennwand-Abwinklung:** Als Zulage für Eckverbindungen (inkl. Profile und Stützfüße) | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Schamwände:** Ausführung nach vorstehender Beschreibung. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Zubehör für WC-Kabinen:** |  |  |  |
|  | Nylon Papierrollenhalter | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Nylon Ersatzrollenhalter | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Nylon Bürstengarnitur | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Zubehör als Variante auch in Aluminium oder Edelstahl erhältlich. |  |  |  |
|  | **Trennwandsystem CT28 KIGA** |  |  |  |