|  |  |
| --- | --- |
|  | **Die im Folgenden blau dargestellten Textbausteine sind Optionen, die entsprechend der Kundenwünsche angepasst werden können und nicht im Basispreis enthalten sind. In diesem Fall sind die entsprechenden Textbausteine sowie die Hinweise „Als Alternative“ zu entfernen.** |
|  | **WC Trennwandanlage CT42 exclusiv**der Firma Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KGAuer Straße 3609366 Stollberg / ErzgebirgeTel.: 037296 /9280-0Fax: 037296 / 9280- 20 info@chemnitzer-trennwaende.de |
|  | **Anlagenhöhe:**Anlagenhöhen bis 2800mm mit 150mm Bodenfreiheit ohne Mehrpreis möglich.**Als Alternative (Abschnitt „Stützfüße“ entfällt):** Bis 2800mm, ohne Bodenfreiheit, ohne Mehrpreis möglich.**Wandkonstruktion**:Vorderfront aus Verbundplatte, bestehend aus 38mm P2 E1 Vollspanplatte und beidseitiger 1,5mm HPL-Beschichtung. Senkrechte Falzbereiche der Türen sowie anschließenden Vorderfrontelemente sind in lackiertem Echtholz ausgeführt. Übrige Ecken und Kanten sind mit 2mm starken ABS-Kanten umleimt und einem Radius von 2mm gerundet. Decken- und Wandanschluss der Trennwand mittels Aluminium U-Profil sowie Bodenanschluss mittels Aluminium Vierkantrohr zum Bautoleranzausgleich als Schattenfuge ausgeführt.Seiten- und Zwischenwände aus 28mm starke Vollspanplatte P2 E1 mit melaminharzbeschichteter Oberfläche.**Als Alternative (hochfrequente Trockenräume):** Seiten- und Zwischenwände aus 28mm starke Verbundplatte bestehend aus 25mm V20/E1 Vollspanplatte und beidseitiger 1,5mm HPL-Beschichtung.Wandanschluss der Seiten- und Zwischenwände mittels Aluminium U-Profil zum Bautoleranzausgleich als Schattenfuge ausgeführt. Sichtbare Ecken und Kanten sind mit 2mm starken ABS-Kanten umleimt und einem Radius von 2mm gerundet.**Als Alternative:** Trennwandsysteme ohne gültige FSC® Zertifizierung sind nicht zugelassen.**Türen**:Material wie Vorderfront. Beidseitiger sowie anschließender Längsfalz ausgeführt mittels klar lackierten Echtholz-Anleimer und Türanschlagpuffern zur Geräuschdämmung. Absolut flächenbündige Vorderfront, ohne zusätzliche Anschlagprofile. Übrige Ecken und Kanten sind mit 2mm starken ABS-Kanten umleimt. Alle Ecken und Kanten sind mit einem Radius von 2mm gerundet.**Als Alternative:** Abweichende Lackierungen der Falzbereiche auf Anfrage möglich.Der Türunterschnitt von 10mm und die lichte Durchgangshöhe von 2020mm sind zwingend einzuhalten. **Als Alternative:** Der Türunterschnitt von \_\_\_mm und die lichte Durchgangshöhe von \_\_\_\_mm sind einzuhalten.Oberblende baugleich wie Vorderfront. Sichtbare Tür Ober- und -Unterkante mit 2mm ABS-Kanten umleimt und einem Radius von 2mm gerundet.**Türbreiten**:625mm (Standard), andere Türbreiten von 580mm - 800mm ohne Mehrpreis möglich, weitere auf Anfrage.**Schamwände und Sichtschutz:**Material wie Seiten- und Zwischenwände. Sichtbare Ecken und Kanten sind mit 2mm starken ABS-Kanten umleimt und einem Radius von 2mm gerundet.Wandhängende Ausführung 400x900mm, Befestigung mittels 2 Stück Aluminiumdoppelwinkeln.**Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen 450x1200mm inkl. Bodenfreiheit.**Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen 500x1400mm inkl. Bodenfreiheit.**Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen550x2000mm inkl. Bodenfreiheit.*Abweichende Materialien, Maße sowie Formen auf Anfrage*.**Stützfüße**:Korrosionsfrei, bestehend aus 16mm Rundrohr mit trittfester Abdeckrosette und Edelstahl-Grundfuß. Verstellbereich der Stützfüße –10mm/+20mm. Abdeckrosette lässt sich zum Reinigen abheben.Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxierten mit Nylon Abdeckrosette in Beschlagfarbe.**Als Alternative:** Aluminium Rundrohr sowie Aluminium Abdeckrosette E6/EV1 eloxiert.**Als Alternative:** Edelstahl Rundrohr sowie Edelstahl Abdeckrosette.**Bänder**:Türen mit je 3 Stück 3-Rollen-Aluminiumbändern.**Als Alternative:** Türen mit je 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbändern.**Als Alternative:** Selbstschließende Türen mit je 3 Stück 3-Rollen-Aluminiumbändern, davon 2-mal als Federband.**Als Alternative:** Selbstschließende Türen mit je 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbändern, davon 2-mal als Federband.**Türbeschlag**:WC-Beschlag mit Schauscheibe rot / weiß und Notöffnung. Silberfarbenes WC- Einsteckschloss mit verzinktem Schlosskasten, abgerundeter 18mm Stulp und eingelassenes silberfarbenes Winkelschließblech mit Kunststoffeinsatz.**Als Alternative:** Aluminium Drückergarnitur, wahlweise CL- oder U-Form, und Riegelolive mit Außenvierkant für Dornschlüssel. Einsteckschloss mit Falle und Riegel.**Als Alternative:** Edelstahl Drückergarnitur, wahlweise CL- oder U-Form, und Riegelolive mit Außenvierkant für Dornschlüssel. Einsteckschloss mit Falle und Riegel.**Als Alternative (i.V.m. selbstschießenden Türen):** Nylon Knauf mit separater Verriegelung in Beschlagfarben. Einsteckschloss ausgeführt als Riegelschloss.**Als Alternative (i.V.m. selbstschießenden Türen):** Aluminium Knauf mit separater Verriegelung. Einsteckschloss ausgeführt als Riegelschloss.**Als Alternative (i.V.m. selbstschießenden Türen):** Edelstahl Knauf mit separater Verriegelung. Einsteckschloss ausgeführt als Riegelschloss.**Als Alternative (i.V.m. selbstschießenden Türen):** Aluminium Einhandverriegelung mit Münznotöffnung. Einsteckschloss ausgeführt als Riegelschloss.**Als Alternative (i.V.m. selbstschießenden Türen):** Edelstahl Einhandverriegelung mit Münznotöffnung. Einsteckschloss ausgeführt als Riegelschloss.**Zubehör**:Je WC-Kabine 1 Türpuffer weiß (selbstklebend) und 1 Nylon Kleiderhaken in Beschlagfarbe.**Als Alternative:** Je WC-Kabine 1 Aluminium Türpuffer und 1 Aluminium Kleiderhaken.**Als Alternative:** Je WC-Kabine 1 Edelstahl Türpuffer und 1 Edelstahl Kleiderhaken.**Profile:**E6/EV1 eloxiert (Standard), Pulverbeschichtung in den Beschlagfarben nach Herstellerkarte gegen Mehrpreis, weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.**Beschlagfarben**:Nylon-Anbauteile nach Herstellerkarte ECO ohne Mehrpreis.**Als Alternative**: Anbauteile sind aus korrosionsfreiem Aluminium (E6/EV1 eloxiert) auszuführen.**Als Alternative:** Anbauteile sind aus korrosionsfreiem Aluminium, Pulverbeschichtung der Anbauteile nach Herstellerkarte.**Als Alternative**: Anbauteile sind aus korrosionsfreiem Edelstahl auszuführen.**Plattendekore**:Gemäß Hersteller-Standardkarte ohne Mehrpreis, weitere Dekore gegen Mehrpreis auf Anfrage. |
|  | Lieferung und Montage von WC-Trennwandanlagen in nachstehenden Größen wie folgt ausgeführt: |  |  |  |
|  | **Trennwandanlage in „Einbauort“, Türen übermessen:**Ausgeführt nach vorstehender Beschreibung. | 0,000 lfdm | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
| Vorderfront |
| Seiten- und Zwischenwände | 0,000 lfdm | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Türen:**Als Zulage zu vorstehender Position. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Mehrpreis für Trennwandausschnitt:**Als Zulage z.B. im Bereich von Vormauerungen in den erforderlichen Größen und Formen. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Mehrpreis für Trennwand-Abwinklung:**Als Zulage für Eckverbindungen (inkl. Profile und Stützfüße) | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Schamwände:**Ausführung nach vorstehender Beschreibung. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Zubehör für WC-Kabinen:** |  |  |  |
|  | Nylon Pufferhaken | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Nylon Papierrollenhalter | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Nylon Ersatzrollenhalter | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Nylon Bürstengarnitur | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Zubehör als Variante auch in Aluminium oder Edelstahl erhältlich. |  |  |  |
|  | **Trennwandsystem CT42 exclusiv** |  |  |  |