|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Die im Folgenden blau dargestellten Textbausteine sind Optionen, die entsprechend der Kundenwünsche angepasst werden können und nicht im Basispreis enthalten sind. In diesem Fall sind die entsprechenden Textbausteine sowie die Hinweise „Als Alternative“ zu entfernen.** | | | |
|  | **WC Trennwandanlage CT13-1**  der Firma Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG Auer Straße 36 09366 Stollberg / Erzgebirge Tel.: 037296 /9280-0 Fax: 037296 / 9280- 20  info@chemnitzer-trennwaende.de | | | |
|  | **Anlagenhöhe:** 2031 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit, abweichende Anlagenhöhen bis 2150 mm ohne Mehrpreis möglich. **Als Alternative:** 2031mm einschließlich 100mm Bodenfreiheit, abweichende Anlagenhöhen bis 2100 mm ohne Mehrpreis möglich. **Als Alternative (Abschnitt „Stützfüße“ entfällt):** 2031 mm ohne Bodenfreiheit, abweichende Anlagenhöhen bis 2050mm ohne Mehrpreis möglich. **Als Alternative:** Bis zu 3000 mm Gesamtanlagenhöhe mittels Aufsatzelement, Bodenfreiheit 150 mm. **Als Alternative:** Bis zu 3000 mm Gesamtanlagenhöhe mittels Aufsatzelement, Bodenfreiheit 100 mm. **Als Alternative (Abschnitt „Stützfüße“ entfällt):** Bis zu 3000 mm Gesamtanlagenhöhe mittels Aufsatzelement, ohne Bodenfreiheit. **Als Alternative:** Trennwandsysteme ohne gültige FSC® oder PEFC™ Zertifizierung sind nicht zugelassen. **Als Alternative:** Trennwandsysteme ohne gültige TÜV-Zertifizierung sind nicht zugelassen.  **Wandkonstruktion**: Wasserbeständige, fäulnissichere, kratz-, bruch- und stoßfeste 13 mm starke HPL-Kompaktplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche. Oberer Abschluss mit einem verstärkten Aluminiumprofil zur Stabilisierung der Anlage, Wand- und Plattenanschluss mit Aluminium U-Profil zum Bautoleranzausgleich. Sichtbare Ecken und Kanten sind mit einem Radius von 10 mm gerundet.  **Türen**: Material wie Wände, stumpf einschlagend in Aluminium-Türanschlagprofile. Türanschlagdichtung aus weich-PVC zur Geräuschdämpfung. Sichtbare Ecken und Kanten sind mit einem Radius von 10 mm gerundet.  **Türbreiten**: 625 mm (Standard), andere Türbreiten von 580 mm – 900 mm ohne Mehrpreis möglich, weitere auf Anfrage.  **Schamwände und Sichtschutz:** Material wie Wände. Sichtbare Ecken und Kanten sind mit einem Radius von 10 mm gerundet. Wandhängende Ausführung 400x900 mm, Befestigung mittels 2 Stück Aluminiumdoppelwinkeln. **Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen 450x1200mm inkl. Bodenfreiheit. **Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen 500x1400mm inkl. Bodenfreiheit. **Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen 550x2000mm inkl. Bodenfreiheit. *Abweichende Materialien, Maße sowie Formen auf Anfrage*.  **Stützfüße**: Korrosionsfrei, bestehend aus 18mm Rundrohr mit trittfester Abdeckrosette und Edelstahl-Grundfuß. Verstellbereich der Stützfüße –10 mm/+20 mm. Abdeckrosette lässt sich zum Reinigen abheben.  Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxierten mit Nylon Abdeckrosette in Beschlagfarbe. **Als Alternative:** Aluminium Rundrohr sowie Aluminium Abdeckrosette E6/EV1 eloxiert. **Als Alternative:** Edelstahl Rundrohr sowie Edelstahl Abdeckrosette.  **Bänder**: Selbstschließende Türen mit wahlweise je 3 Stück 2-Rollen-Aluminiumbändern als Steigeband oder 3 Stück 2-Rollen- Aluminiumbändern, davon 1-mal als Federband. **Als Alternative:** Selbstschließende Türen mit je 3 Stück 3-Rollen-Aluminiumbändern, davon 1-mal als Federband. **Als Alternative:** Selbstschließende Türen mit je 3 Stück 2-Rollen-Edelstahlbändern, davon 1-mal als Federband. **Als Alternative:** Selbstschließende Türen mit je 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbändern, davon 1-mal als Federband.  **Als Alternative:** Selbstschließende Türen mit Fingerklemmschutz, in Verbindung mit 3 Stück 2-Rollen-Nylonbändern in Beschlagfarbe und wahlweise Bürsten- oder Lippendichtung. **Als Alternative:** Selbstschließende Türen mit Fingerklemmschutz, in Verbindung mit Aluminium Fingerklemmschutzrohr mit Zapfenbändern.  **Türbeschlag**: Flachliegendes Nylon Aufschraubschloss mit Knauf-Knauf Garnitur, Schauscheibe rot/weiß und Notdornöffnung in Beschlagfarbe. **Als Alternative:** Flachliegendes Aluminium Aufschraubschloss mit Knauf-Knauf Garnitur, Schauscheibe rot/weiß und Notdornöffnung. **Als Alternative:** Flachliegendes Edelstahl Aufschraubschloss mit Knauf-Knauf Garnitur, Schauscheibe rot/weiß und Notdornöffnung. **Als Alternative:** Aluminium Drehknauf mit Schließpatrone, Schauscheibe rot/weiß und Notöffnung. **Als Alternative:** Edelstahl Drehknauf mit Schließpatrone, Schauscheibe rot/weiß und Notöffnung. **Als Alternative (i.V.m. Drehknauf mit Schließpatrone)**: Aufgrund erhöhter Belastung ist das Türblatt umgreifend, in den Maßen 80x105mm, im Bereich der Schließpatronen-Ausfräsung, zu verstärken. **Als Alternative (i.V.m. Drehknauf mit Schließpatrone)**: Aufgrund erhöhter Belastung ist das Türblatt umgreifend, in den Maßen 110x120mm, im Bereich der Schließpatronen-Ausfräsung, zu verstärken.  **Zubehör**: Je WC-Kabine 1 Türpuffer weiß (selbstklebend) und 1 Nylon Kleiderhaken in Beschlagfarbe. **Als Alternative:** Je WC-Kabine 1 Aluminium Türpuffer und 1 Aluminium Kleiderhaken. **Als Alternative:** Je WC-Kabine 1 Edelstahl Türpuffer und 1 Edelstahl Kleiderhaken.  **Profile:** E6/EV1 eloxiert (Standard), Pulverbeschichtung in den Beschlagfarben nach Herstellerkarte gegen Mehrpreis, weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.  **Beschlagfarben**: Nylon-Anbauteile nach Herstellerkarte ECO ohne Mehrpreis. **Als Alternative**: Anbauteile sind aus korrosionsfreiem Aluminium (E6/EV1 eloxiert) auszuführen. **Als Alternative:** Anbauteile sind aus korrosionsfreiem Aluminium, Pulverbeschichtung der Anbauteile nach Herstellerkarte. **Als Alternative**: Anbauteile sind aus korrosionsfreiem Edelstahl auszuführen.  **Plattendekore**: Gemäß Hersteller-Standardkarte ohne Mehrpreis, weitere Dekore gegen Mehrpreis auf Anfrage. | | | |
|  | Lieferung und Montage von WC-Trennwandanlagen in nachstehenden Größen wie folgt ausgeführt: |  |  |  |
|  | **Trennwandanlage in „Einbauort“, Türen übermessen:** Ausgeführt nach vorstehender Beschreibung. | 0,000 lfdm | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Türen:** Als Zulage zu vorstehender Position innerhalb der Trennwandanlage. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Mehrpreis für Trennwandausschnitt:** Als Zulage z.B. im Bereich von Vormauerungen in den erforderlichen Größen und Formen. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Mehrpreis für Trennwand-Abwinklung:** Als Zulage für Eckverbindungen (inkl. Profile und Stützfüße) | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Schamwände:** Ausführung nach vorstehender Beschreibung. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Zubehör für WC-Kabinen:** |  |  |  |
|  | Nylon Pufferhaken | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Nylon Papierrollenhalter | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Nylon Ersatzrollenhalter | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Nylon Bürstengarnitur | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Zubehör als Variante auch in Aluminium oder Edelstahl erhältlich. |  |  |  |
|  | **Trennwandsystem CT13-1** |  |  |  |