|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Die im Folgenden blau dargestellten Textbausteine sind Optionen, die entsprechend der Kundenwünsche angepasst werden können und nicht im Basispreis enthalten sind. In diesem Fall sind die entsprechenden Textbausteine sowie die Hinweise „Als Alternative“ zu entfernen.** | | | |
|  | **WC Trennwandanlage CT28 FB**  der Firma Chemnitzer Trennwände GmbH & Co. KG Auer Straße 36 09366 Stollberg / Erzgebirge Tel.: 037296 /9280-0 Fax: 037296 / 9280- 20  info@chemnitzer-trennwaende.de | | | |
|  | **Anlagenhöhe:** 2020mm einschließlich 150mm Bodenfreiheit, abweichende Anlagenhöhen bis 2200mm ohne Mehrpreis möglich. **Als Alternative:** 2020mm einschließlich 100mm Bodenfreiheit, abweichende Anlagenhöhen bis 2150mm ohne Mehrpreis möglich. **Als Alternative (Abschnitt „Stützfüße“ entfällt):** 2020mm ohne Bodenfreiheit, abweichende Anlagenhöhen bis 2050mm ohne Mehrpreis möglich. **Als Alternative:** Bis zu 3000mm Gesamtanlagenhöhe mittels Aufsatzelement, Bodenfreiheit 150mm. **Als Alternative:** Bis zu 3000mm Gesamtanlagenhöhe mittels Aufsatzelement, Bodenfreiheit 100mm. **Als Alternative (Abschnitt „Stützfüße“ entfällt):** Bis zu 3000mm Gesamtanlagenhöhe mittels Aufsatzelement, ohne Bodenfreiheit.  **Wandkonstruktion**: 28mm starke Vollspanplatte P2 E1 mit melaminharzbeschichteter Oberfläche. **Als Alternative (hochfrequente Trockenräume):** 28mm starke Verbundplatte bestehend aus 25mm P2 E1 Vollspanplatte und beidseitiger 1,5mm HPL-Beschichtung.  Sichtbare Ecken und Kanten sind mit 2mm starken ABS-Kanten umleimt und einem Radius von 2mm gerundet. Oberer Abschluss mit einem verstärkten Aluminiumprofil zur Stabilisierung der Anlage, Wand- und Plattenanschluss mit Aluminium U-Profil zum Bautoleranzausgleich. **Als Alternative:** Wand- und Plattenanschlüsse sind als innenliegende Schattenfuge auszuführen. **Als Alternative:** Trennwandsysteme ohne gültige FSC® oder PEFC™ Zertifizierung sind nicht zugelassen.  **Türen**: Material wie Wände, stumpf einschlagend in eingelassene Aluminium-Türanschlagprofile (flächenbündig), Türanschlagdichtung aus weich-PVC zur Geräuschdämpfung. Ecken und Kanten sind mit 2mm starken ABS-Kanten umleimt und einem Radius von 2mm gerundet.  **Türbreiten**: 625mm (Standard), andere Türbreiten von 580mm - 800mm ohne Mehrpreis möglich, weitere auf Anfrage.  **Schamwände und Sichtschutz:** Material wie Wände, sichtbare Ecken und Kanten sind mit 2mm starken ABS-Kanten umleimt und einem Radius von 2mm gerundet. Wandhängende Ausführung 400x900mm, Befestigung mittels 2 Stück Aluminiumdoppelwinkeln. **Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen 450x1200mm inkl. Bodenfreiheit. **Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen 500x1400mm inkl. Bodenfreiheit. **Als Alternative:** Stehende Ausführungen, Befestigung mittels U-Profil und Stützfuß, in den Maßen 550x2000mm inkl. Bodenfreiheit. *Abweichende Materialien, Maße sowie Formen auf Anfrage*.  **Stützfüße**: Korrosionsfrei, bestehend aus 16mm Rundrohr mit trittfester Abdeckrosette und Edelstahl-Grundfuß. Verstellbereich der Stützfüße –10mm/+20mm. Abdeckrosette lässt sich zum Reinigen abheben.  Aluminium Rundrohr E6/EV1 eloxierten mit Nylon Abdeckrosette in Beschlagfarbe. **Als Alternative:** Aluminium Rundrohr sowie Aluminium Abdeckrosette E6/EV1 eloxiert. **Als Alternative:** Edelstahl Rundrohr sowie Edelstahl Abdeckrosette.  **Bänder**: Türen mit je 2 Stück 2-Rollen-Aluminiumbändern. **Als Alternative:** Türen mit je 2 Stück 3-Rollen-Aluminiumbändern. **Als Alternative:** Türen mit je 2 Stück 2-Rollen-Edelstahlbändern. **Als Alternative:** Türen mit je 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbändern. **Als Alternative:** Selbstschließende Türen mit je 2 Stück 2-Rollen-Aluminiumbändern, davon 1-mal als Federband. **Als Alternative:** Selbstschließende Türen mit je 2 Stück 3-Rollen-Aluminiumbändern, davon 1-mal als Federband. **Als Alternative:** Selbstschließende Türen mit je 2 Stück 2-Rollen-Edelstahlbändern, davon 1-mal als Federband. **Als Alternative:** Selbstschließende Türen mit je 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbändern, davon 1-mal als Federband. **Als Alternative:** Aufgrund erhöhter Belastung sind die Türen mit einem zusätzlichen Band auszuführen.  **Türbeschlag**: WC-Beschlag mit Schauscheibe rot / weiß und Notöffnung. Silberfarbenes WC- Einsteckschloss mit verzinktem Schlosskasten, abgerundeter 18mm Stulp. Nylon U-Form Sicherheitsdrücker und Riegelolive mit Außenvierkant für Dornschlüssel in Beschlagfarbe. Einsteckschloss mit Falle und Riegel. **Als Alternative:** Aluminium Drückergarnitur, wahlweise CL- oder U-Form, und Riegelolive mit Außenvierkant für Dornschlüssel. Einsteckschloss mit Falle und Riegel. **Als Alternative:** Edelstahl Drückergarnitur, wahlweise CL- oder U-Form, und Riegelolive mit Außenvierkant für Dornschlüssel. Einsteckschloss mit Falle und Riegel.  **Zubehör**: Je WC-Kabine 1 Türpuffer weiß (selbstklebend) und 1 Nylon Kleiderhaken in Beschlagfarbe. **Als Alternative:** Je WC-Kabine 1 Aluminium Türpuffer und 1 Aluminium Kleiderhaken. **Als Alternative:** Je WC-Kabine 1 Edelstahl Türpuffer und 1 Edelstahl Kleiderhaken.  **Profile:** E6/EV1 eloxiert (Standard), Pulverbeschichtung in den Beschlagfarben nach Herstellerkarte gegen Mehrpreis, weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.  **Beschlagfarben**: Nylon-Anbauteile nach Herstellerkarte ECO ohne Mehrpreis. **Als Alternative**: Anbauteile sind aus korrosionsfreiem Aluminium (E6/EV1 eloxiert) auszuführen. **Als Alternative:** Anbauteile sind aus korrosionsfreiem Aluminium, Pulverbeschichtung der Anbauteile nach Herstellerkarte. **Als Alternative**: Anbauteile sind aus korrosionsfreiem Edelstahl auszuführen.  **Plattendekore**: Gemäß Hersteller-Standardkarte ohne Mehrpreis, weitere Dekore gegen Mehrpreis auf Anfrage. | | | |
|  | Lieferung und Montage von WC-Trennwandanlagen in nachstehenden Größen wie folgt ausgeführt: |  |  |  |
|  | **Trennwandanlage in „Einbauort“, Türen übermessen:** Ausgeführt nach vorstehender Beschreibung. | 0,000 lfdm | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Türen:** Als Zulage zu vorstehender Position. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Mehrpreis für Trennwandausschnitt:** Als Zulage z.B. im Bereich von Vormauerungen in den erforderlichen Größen und Formen. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Mehrpreis für Trennwand-Abwinklung:** Als Zulage für Eckverbindungen (inkl. Profile und Stützfüße) | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Schamwände:** Ausführung nach vorstehender Beschreibung. | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | **Zubehör für WC-Kabinen:** |  |  |  |
|  | Nylon Pufferhaken | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Nylon Papierrollenhalter | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Nylon Ersatzrollenhalter | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Nylon Bürstengarnitur | 0,000 Stück | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |
|  | Zubehör als Variante auch in Aluminium oder Edelstahl erhältlich. |  |  |  |
|  | **Trennwandsystem CT28 FB** |  |  |  |